ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

N – Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 2-Ի N515-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 2-ի` «Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Մանուկյան կոնյակի գործարան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերու­թյան կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին» N 515-Ա որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_-ի N \_\_\_-Ա որոշման

«Հավելված

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

մայիսի 2-ի N515-Ա որոշման

ՑԱՆԿ

«ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  NN ը/կ | ԱՏԳ ԱԱ-իծածկագիրը | Անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Արժեքը (դրամ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 7326 | չժանգոտվող պողպոտից կամրջակ աստիճանավոր փոխադրիչի վրայով անցման համար | կգ | 550 | 492,800 |
| 2 |  7326 |  չժանգոտվող պողպոտից կամրջակ PE50/PEC50 մամլիչների արանքով անցման համար | կգ | 150 | 599,200 |
| 3 |  9026 | ազոտի բաշխման ռեդուկտոր /փոխակերպիչ/ | կգ | 15 | 711,200 |
| 4 |  7309 | ջերմամեկուսացված պահաման չժանգոտվող պողպատից ջերմակրի պահպանման համար 5 ելքանի բաշխիչով և 4100 լ ծավալով, մոդել-PSG 41 | կգ | 670 | 3,494,400 |
| 5 | 7326 | Մալուխատար ուղիներ չժանգոտող պողպատից INOX 100x50 (մետր) | կգ | 40 | 1,612,800 |
| 6 | 4416 | Ողղահայաց կոնաձև կաղնե չաներ , ծավ. 100հլ, -D 2450/2100, H 3000 - 3500, տակառատախտակի հաստությունը 55 x 55 հատակը 65 , - ջերմաչափ,- վերին դռնակ D.1000 AISI 316, քառակուսի դռնակ INOX 310x420, գնդաձև փականներ լրիվ դատարկվելու համար D.80, փականներ գնդաձևD.50 չանի մասնակի դատարկման համար, -փայտե տակդիրներ Н.550, -ընտրված հատուկ տակառատախտակներ /սլովակիա, ֆրանսիա, Իտալիա/ | կգ | 4680 | 33,600,000 |
| 7 | 7326 | Պահամանի սպասարկման աստիճանավանդակ չժանգոտող մետաղից - Լայնությունը 600\*680մմ խմորման պահամանը սպասարկելու համար /մետր/ -Կառուցվածքը 80\*40\*2, ցանց 55х19, Н.25-10, չժանգոտող մետաղից բազրիք 3 հատ, 0,5 դույմ տրամագծի խողողվակով պատրաստված | կգ | 2227 | 6,602,400 |
| 8 | 7326 | կաղնուց խմորման չաները սպասարկող չժանգոտվող պողպատից պատշգամբ | կգ | 1030 | 3,920,000 |
| 9 | 7326 | կաղնուց խմորման չաների և չժանգոտվող պողպատից պատշգամբը միացնող եռաթռիչք աստիճանավանդակներ և աստիճաններ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից | կգ | 200 | 3,819,200 |
| 10 | 7326 | խմորման պահամաններն սպասարկող չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ | կգ | 120 | 940,800 |
| 11 | 7326 | խմորման պահամաններն սպասարկող չժանգոտվող պողպատից ուղիներն իրար միացնող չժանգոտվող պողպատից աստիճաններ | կգ | 90 | 756,000 |
| 12 | 7326 | պտուտակաձև աստիճաններ | կգ | 220 | 2,296,000 |
| 13 | 7326 | թեք աստիճաններ | կգ | 60 | 1,386,000 |
| 14 | 7309 | Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման կոնյակի կայունացման համար V-116гл.- Д.2200/2000, արտաքին 3580/, ներքին.3750, ամենամեծ 4650: Երկու շապիկներով H.1000х6080ммх6080мм խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 316 2В (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները). Ներքին տրամագիծը 3,0мм. Գլանը և առաստաղը 2,0мм, նյութը AISI316.- Արտաքին պատը 2,0мм AISI304 եռակցված.- Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2В մարմար.- 4 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 3мм, լրացուցիչ ամրացված.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.- գնդաձև փական դեկանտերով /նստվածքից անջատելու համար/ Д.50 լվացման հարմարանքով.- կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Д.50- երկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկոմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը 38кг.м, մոդել-3 SSC 116 T1- 1/2-316 | կգ | 4620 | 19,588,800 |
| 15 | 7309 | Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման գինու կայունացման համար V-73гл.- Д.2000/1800, արտաքին 3000/, ներքին. 2840, ամենամեծ 4000: Երկու շապիկներով H.1000х5450мм+H500x5450мм, խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 316 2В (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները). Ներքին տրամագիծը 3,0мм. Գլանը և առաստաղը 2,0мм, նյութը AISI316.- Արտաքին պատը 2,0мм AISI304 եռակցված.- Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2В մարմար.- 4 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 3мм, լրացուցիչ ամրացված.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.- գնդաձև փական դեկանտերով /նստվածքից անջատելու համար/ Д.50 լվացման հարմարանքով.- կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Д.50- երկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկոմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը 38кг.м3, մոդել-SSC 73 T1-1/2 -316 | կգ | 2360 | 11,099,200 |
| 16 | 7309 | Տափակ պահաման կոնյակի սպիրտի համար V-20гл.- Д.1600 հ 1000, ամենամեծ տրամագիծը 1850- նյութը INOX AISI 316 2В (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները).- 4 կարգավորվող ոտքեր М27, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50, մոդել- SS 20 - 316 | կգ | 500 | 4,704,000 |
| 17 | 7309 | Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման V-116гл.- Д.2200/2000, արտաքին 33590/, ներքին. 3750, ամենամեծ 4650: Երկու շապիկներով H.1000х6080\*6080ммм խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 316 2В (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները). Ներքին տրամագիծը 3,0мм. Գլանը և առաստաղը 2,0мм, նյութը AISI316.- Արտաքին պատը 2,0мм AISI304 եռակցված.- Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2В մարմար.- 4 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 3мм, լրացուցիչ ամրացված.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, պոլիպրոպիլենային մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.- գնդաձև փական դեկանտերով /նստվածքից անջատելու համար/ Д.50 լվացման հարմարանքով.- կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Д.50- երկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկոմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը 38кг.м3, մոդել- SSC 116 2T | կգ | 3040 | 12,280,800 |
| 18 | 7309 | Ամբողջովին ջերմամեկուսացված ուղղահայաց պահաման V-73гл.- Д.2200/1800, արտաքին 3000/, ներքին. 2840, ամենամեծ 4050: Երկու շապիկներով H.1000х5450ммм H.500х5450мммխորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 316 2В (ներառյալ դռնակները, ելքերը և փականները). Ներքին տրամագիծը 3,0мм., առաստաղը 2,0мм, նյութը AISI316.- Արտաքին պատը 2,0мм AISI304 եռակցված.- Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304 2В մարմար.- 4 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 3мм, լրացուցիչ ամրացված.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, ապակյա մակարդաչափ D.20 տեղակայված INOX հիմքի վրա, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ, մեկուսացված հպաշերտով քառակուսի դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.- գնդաձև փական դեկանտերով /նստվածքից անջատելու համար/ Д.50 լվացման հարմարանքով.- կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Д.50- երկոմպոնենտ պոլիուրետանով ամբողջովին ջերմամեկուսացված շերտ երկկոմ պատված շապիկով AISI304 եռակցումով, ջերմամեկուսացման խտությունը 38кг.м3, մոդել- SSC 73 T1-1/2 | կգ | 4760 | 20,596,800 |
| 19 | 7309 | ուղղահայաց պահաման գինու պահպանման համար V-43гл.- Д.1550,H2250, ամենամեծ 3200: Շապիկը H.1000х 4800мм խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 304/316 2В մարմար.- 4 կարգավորվող ոտքեր М27, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.- Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50, ջերմամեկուսիչ խողովակով և դեկանտերով.- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել- SS 43 T | կգ | 1660 | 13,910,400 |
| 20 | 7309 | ուղղահայաց պահաման գինու պահպանման համար V-23,5гл.- Д.1400, հ 1500 առավելագույն տրամագիծը 2400, շապիկը H.500х4200ммм խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 304/316 2В, արտաքին պատը մարմար- 4 կարգավորվող ոտքեր М27, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականով A316.- Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել- SS 23,5 T ½ | կգ | 1300 | 9,251,200 |
| 21 | 7309 | ուղղահայաց պահաման գինու պահպանման համար V-23,5гл.- Д.1400, հ 1500 առավելագույն տրամագիծը 2400 շապիկը H.500х4200ммм խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 304/316 2В, արտաքին պատը մարմար- 4 կարգավորվող ոտքեր М27, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм, լրացուցիչ ամրացված.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով, մոդել- SS 23,5 T 1/2 A316 | կգ | 600 | 5,437,600 |
| 22 | 7309 | ուղղահայաց պահաման գինու պահպանման համար V-245гл.- Д.2600, H 4500 առավելագույն տրամագիծը 5500, -հատակը 3.0, գլանը 2.0, առաստաղը 2.5մմ, նյութը AISI316, -շապիկը 2 հատ H.1000х8000мм,խորությունը 7-8мм.- նյութը INOX AISI 304/316 2B, արտաքին պատը մարմար - 6 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм.- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով.-կրկնակի մղման, հեղուկը պահամանի վերև տալու համար նախատեսված խողովակ Д.50, մոդել- SSV 245 T2 | կգ | 5900 | 23,170,000 |
| 23 | 7326 | Սպասարկող արահետներ պահամանների համար INOX - լայնությունը 600/680мм - կառուցվածքը 80х40х2, ցանցը 55х19, Н.25-10. Բազրիքը INOX 3 հատ հորիզոնական 1/2" խողովակներով | կգ | 666 | 1,814,400 |
| 24 | 7326 | երկթռիչքանի թեք աստիճաններ Н.3800 INOX նկուղում տեղադրված պահամանների համար | կգ | 120 | 2,738,400 |
| 25 | 7326 | արահետները միացնող աստիճանավանդակներ H.750  | կգ | 60 | 504,000 |
| 26 | 7309 | Ջերմագենտի ջերմամեկուսացված պահաման INOX - 4 ելքանի բաշխիչ, ծավալը 4100л., մոդել- PSG 41 | կգ | 665 | 3,444,000 |
| 27 | 8481 | առաջնային պոմպի համար նախատեսված հիդրավլիկ միացումներ- կծաշրթեր և միջնադիրներ,յուրաքանչյուր գծի համար զույգ սողնակով փականներ, ջերմաչափեր, մանոմետրեր, հոսքի չափիչներ, գլիկոլի համար նախատեսված ֆիլտր, ցինկապատ անցումներ | կգ | 50 | 263,200 |
| 28 | 7326 | մալուխատար INOX 100x50 (մետր) | կգ | 55 | 2,217,600 |
| 29 | 7309 | Ուղղաձիգ պահաման գինու պահպանման համար+D50:D53н, V-245гл.-Д.2600, Н.4500, առավելագույնը .5450 . հատակը 3,0мм. Գլանը 2 մմ, առաստաղը 2,5 мм, նյութը AISI316.- մեկ շապիկ. H.1000х8000мм խորությունը7-8мм.- Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304/316 2В մարմար.- 6 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм,- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50 ջերմամեկուսիչ խողովակով.- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. -դեկանտեր Д.50 Д.50 փականով, մոդել- SSV 245 T | կգ | 4600 | 18,536,000 |
| 30 | 7309 | Ուղղաձիգ պահաման գինու պահպանման համար, V-245гл.-Д.2600, Н.4500, առավելագույնը .5450- հատակը 3,0мм. Գլանը 2 մմ, առաստաղը 2,5 мм, նյութը AISI316.- մեկ շապիկ. H.1000х8000мм խորությունը7-8мм.- Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304/316 2В մարմար.- 6 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм,- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.80- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. -դեկանտեր Д.50 Д.50 փականով, մոդել- SSV 245 T | կգ | 1150 | 4,670,400 |
| 31 | 7309 | Ուղղաձիգ պահաման V-260гл.-Д.2700, Н.4500, առավելագույնը .5450- հատակը 3,0мм. Գլանը 2 մմ, առաստաղը 2,5 мм, նյութը AISI316.- մեկ շապիկ. H.1000х8300мм խորությունը7-8мм.- Շապիկի արտաքին պատը INOX AISI 304/316 2В մարմար.- 6 կարգավորվող ոտքեր М30, կոնաձև հատակ 11° х 2.5мм,- Տարակենտրոն վերին դռնակ Д.400 երկկողմ կարգավորվող ավտոմատ փականովե A316.- Ջերմաչափ, մակարդաչափ, նմուշառման ծորակ, օվալաձև դռնակ.- ԳՆդաձև փական պահամանը լրիվ դատարկելու համար Д.50- Գնդաձև փական Д.50 խառնիչի տեղադրման և լվացման հարմարանքով. -դեկանտեր Д.50 Д.50 փականով, մոդել- SSV 260 T | կգ | 4800 | 19,353,600 |
| 32 | 7326 | խմորման պահամանների միջև եղած հարթակ 12200х2240 INOX, կառուցվածքը 80х40х2, ցանց 66х33, Н.25.10. Բազրիքը՝ INOX 1", 2 հատ ուղղահայաց խողովակներ 1/2 | կգ | 1660 | 2,296,000 |
| 33 | 7326 | պտուտակաձև աստիճաններ INOX D.1950 / Н=4500 | կգ | 350 | 2,710,400 |
| 34 | 3917 | Գինու էլաստիկ խողովակ Д.100  | կգ | 336 | 1,874,880 |
| 35 | 7307 | խողովակապտուկներ DIN DN100 MG | կգ | 2.8 | 611,520 |
| 36 | 7307 | միացնող մասեր DIN DN100FF x DIN DN100FF | կգ | 1 | 196,000 |
| 37 | 3917 | Էլաստիկ խողովակ Д 50 գինու համար | կգ | 420 | 1,722,000 |
| 38 | 7307 | Էլաստիկ խողովակ սպիրտի համար VINOFLEX Д 51 միացնող մասերով DIN DN50MG ( 10 մ կտորներ) | կգ | 19.6 | 3,410,400 |
| 39 | 7307 | DIN DN50 MG խողովակների համար պտուկներ | կգ | 5 | 1,344,000 |
| 40 | 7307 | DIN DN50 FF x DIN DN50 FF խողովակների միացնող մասեր | կգ | 1.2 | 235,200 |
| 41 | 7326 | 5/8 չափի ձգիչի ժապավեն ամրակներով | կգ | 8 | 305,760 |
| 42 | 7326 | 1/2 չափի ձգիչի ժապավեն ամրակներով | կգ | 7 | 294,000 |
| 43 | 8205 | Էլաստիկ խողովակները ձեռքով ձգող սարք | կգ | 1 | 111,440 |
| 44 | 9026 | Ծծմբի անհիդրիդի չափիչ սարք, 0,5 կգ ծավալով | կգ | 7.5 | 1,052,800 |
| 45 | 7304 | Սառնարանը պահամաններին միացնող հիդրավլիկ գծի միացնող մասեր: Ուղիղ և ծնկաձև խողովակներ չժանգոտվող պողպատից, միացնող մասեր | կգ | 30 | 21,280,000 |
| 46 | 7304 | Նկուղից միկրոֆիլտր եկող խողովակաշարի միացնող մասեր | կգ | 45 | 196,000 |
| 47 | 7304 | Միկրոֆիլտրը շշալցնող միացնող խողովակների միացնող մասեր | կգ | 14 | 140,000 |
| 48 | 7326 | շշալցման հոսքային գիծը կապույտ մեղմ լույսով լուսավորելու համար նախատեսված մալուխատար, ներառյալ տակդիրներ INOX, 5 հատ նեոնային լույսեր | կգ | 230 | 1,792,000 |
| ***Ընդամենը*** | **273,383,600** |

»

**ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 2-Ի N515-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

1. **Անհրաժեշտությունը**

Սույն որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊ ընկերության կողմից` ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 2-ի N515-Ա որոշման համաձայն ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների` ներմուծվող ապրանքների ցանկի փոփոխման և հստակեցման անհրաժեշտությամբ:

1. **Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները**

***Նախագծով նախատեսվում է*** կատարել վերջնական ճշգրտումներ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 2-ի N 515-Ա որոշման հավելվածում՝ մասնավորապես, փոփոխություն է կատարվել ցանկի չափման միավորներում, անվանումներում և որի արդյունքում հիմնական գումարը կմնա անփոփոխ։

«Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊ ընկերությունը հիմնադրվել է 2013 թվականին։

Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Ընկերությունը նախատեսում է ՀՀ, Կոտայքի մարզի գյուղ Բալահովտում հիմնել և գործարկել ամբողջությամբ ավտոմատացված, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կոնյակի, գինու և մրգային օղիների գործարան։ Արտադրական փուլը նախատեսվում է սկսել 2020 թվականից։

Ներկայացված ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ընկերությունը մտադիր է կատարել ընդհանուր շուրջ 2,8 մլրդ դրամի չափով ներդրում: Նշված ներդրման գումարի շուրջ 1,1 մլրդ դրամը սարքավորումներ են, սակայն մեծ մասը արդեն իսկ ազատված են ԱԱՀ-ից, այդ իսկ պատճառով ներառված չեն վերը նշված ցանկում։ Հետաձգման ենթակա սարքավորումների համար նախատեսված գումարը կկազմի 273,3 մլն դրամ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախատեսվող սարքավորումների և կառուցվածքների ներմուծումը պայմանավորված է կատարվելիք աշխատանքների լայնածավալությամբ ու բարդությամբ, սարքավորումների մեծ մասի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի հստակեցմամբ՝ հայտնում ենք, որ նշված ներդրումային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների և կառուցվածքների ներմուծումն կարող է իրականացվել փուլ առ փուլ։

Վերոնշյալ գործունեության կազմակերպման համար ներմուծվող ապրանքների մասով ընկերությունն ակնկալում է ԱԱՀ-ի գումարների երեք տարի ժամկետով հետաձգում:

1. **Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը**

Ներդրումների ներգրավում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում:

1. **Կարգավորման նպատակը և բնույթը**

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N1225-Ն որոշման պահանջներին համաձայն ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգում:

1. **Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք**

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից՝ հաշվի առնելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության դիրքորոշումը:

1. **Ակնկալվող արդյունքը**

Ներդրումային ծրագրի իրագործման արդյունքում ընկերությունում երեք տարվա ընթացքում կստեղծվի 37 նոր աշխատատեղ` 260 հազ․ դրամ միջին աշխատավարձով:

**7․ Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)**

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Առարկության, առաջարկության հեղինակը¸ գրության ստացման ամսաթիվը, համարը | Առարկության. առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն, կատարված փոփոխությունները |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե/3-2/21838-2019 2019-05-23 | «ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված՝ «Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների հաշվարկած ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին» ՀՀ կառավարության 02.05.2019թ. N515-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ հայտնում ենք, որ առարկություններ չունենք: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 2 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 01/2-1/8221-2019 2019-05-20 | ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը քննարկել է «Մանուկյան կոնյակի գործա­րան» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերության կողմից ՀՀ վարչապետի աշխա­տա­կազմ ներ­կա­­յաց­­ված` «Ներդրումային ծրագրի շրջանա­կ­ներում ապրանքների ներ­մուծ­ման դեպ­քում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին» ՀՀ կառա­վարության 2019 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 515-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկում ապրանքների չափման միավորները և քանակները ճշգրտելու առաջարկությունը, որի վերա­­բերյալ հայտնում ենք, որ դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 3 | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ԳՊ/ԳՂ-1/2740-19 2019-05-22 | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը չի առարկում, որ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 2-ի «Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Մանուկյան կոնյակի գործարան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին» N 515-Ա որոշման մեջ կատարվի «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ-ի գործադիր տնօրենի կողմից առաջարկվող փոփոխությունը։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ