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                                                                                               Հավելված 
                                                                                             ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
                                                                                                                                             հուլիսի 30-ի N -Ա որոշման


Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

	
NN
ը/կ
	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիրը
	Չափի միավորը
	Քանակը
	Ծագման երկիրը
	Արտահանման երկիրը
	Արժեքը 
(դրամ)
	Այլ տեղեկու-թյուններ

	[bookmark: _Hlk231895147]ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ

	1.
	8704239801
	Դիզելային ավտոմեքենա՝ շինարարական շաղախով սիլոաշտարակը տեղափոխելու համար Man մակնիշի
	Ապրանքի անվանում՝ MAN TGS 41.510 սիլոսային բեռնատար                                                                             Արտադրող՝ MAN Truck & Bus AG                                                                                                                                                                                                                           Արտադրության տարեթիվ՝ 2017 թիվ                                VIN համար՝ WMA41SZZ7HM736853                    Շարժիչ՝ Դիզել,     10500 սմ³                                                                                          Հզորություն՝ 338 կՎտ                                                                 Առավելագույն զանգված՝ 32000 կգ                                   Սեփական քաշ՝     10475 կգ                                                   Առավելագույն արագություն՝ 90 կմ/ժ                                   Անիվային բանաձև՝ 8x4                                                           Առանցքների քանակ՝ 4                                                            Կախոց՝ Օդային                                                                                     Արգելակային համակարգ՝ ABS                                                   Չափսեր՝ Երկարություն՝ 12419 մմ Լայնություն՝ 2640 մմ Բարձրություն՝ 3380 մմ                                 Առջևի՝ 16000 կգ Հետևի՝ 18000 կգ                                  Անվադողեր՝ 315/80R22.5                                                  Կիրառություն՝ Չոր շինարարական խառնուրդների տեղափոխում
	հատ
	1
	Գերմանիա
	Գերմանիա
	30 131 000
	Լիզինգի պայմանագիր 
N HD26/00090

	2.
	8704229209
	
Բեռնատար Mitsubishi Fuso FJ




	Ապրանքի անվանում՝ FJX4WL1L, Ձախակողմյան, 3 տեղ (1+2)                                                                                           Անիվաբազա՝ 5100                                                                                                                                                                                                                       Ընդհանուր երկարություն՝ 9060                                                                                                                                                                      Ընդհանուր լայնություն՝ 2490                                                                                                                                                                            Ընդհանուր բարձրություն՝ 2910                                                                                                                                                                               Առջևի հետք՝ 2040                                                                                                                                                                                                               Հետևի հետք՝ 1805                                                                                                                                                                                                                                               Սեփական քաշ՝ 6165                                                                                                                                                                                          GVW` 18400                                                                                                                                                                                              ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ` 104 կմ/ժ, 33․04%                                                                                                                                  ՇԱՐԺԻՉ` 6S20 Euro 5, 4-հարվածանի տուրբոդիզել, 170kW (230hp), 810Nm / 1200-1600rpm, 24V / 80A                                                                                                                                 Կցորդիչ` Չոր, մեկ սկավառակով, G85, 6+1, 5.875                                                                                                                                            ՇԱՍՍԻ` 6600, 11000, 295/80R22.5, Dual 295/80R22.5, 260 լ, 2×12V, 120A
	հատ
	3
	Չինաստան
	ԱՄԷ
	58 855 000
	Լիզինգի պայմանագիր 
[bookmark: _GoBack]N HD26/00090
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	1․
	3901300000
	Հավելանյութ №08                   TS G4015 — Հիդրօքսիէթիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HEMC)
	Տեսք՝ սպիտակ փոշի 
Խտություն՝ 378.4 կգ/մ³
Մածուցիկություն՝ 40,500 mPa·s
pH՝ 6.06
Խոնավության կորուստ՝ 4.05%
	կգ
	59 270
	Չինաստան
	Չինաստան
	55 682 920
	
	

	2․
	2918120000
	Հավելանյութ №12                   L(+)-Tartaric Acid
Աջապտույտ գինեթթու
	Մաքրություն՝ ≥99%
Տեսք՝ բյուրեղային նյութ
pH՝ 2.1
Հալման ջերմաստիճան՝ 168–170°C
Ջրում լուծելի
	կգ
	78 567
	Չինաստան
	Չինաստան
	119 550 340
	
	

	3.
	3912398500
	Հավելանյութ №01                    TS R6200 — Հիդրօքսիէթիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HEMC)
	Սպիտակ/մոխրագույն փոշի
pH՝ 5.0–9.0
Ջրում լուծելի
Շինարարական հավելանյութ
	կգ
	126 310
	Չինաստան
	Չինաստան
	151 933 844
	
	

	4.
	3912398500
	Հավելանյութ №02                    M3012 — Հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HPMC)
	Խտություն՝ 339.4 կգ/մ³
Մածուցիկություն՝ 42,900 mPa·s
pH՝ 7.25
Սպիտակ փոշի
	կգ
	11 068
	Չինաստան
	Չինաստան
	15 026 673
	
	

	5.
	3912398500
	Հավելանյութ №03                  TS R6200S — Հիդրօքսիէթիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HEMC)
	Խտություն՝ 379.7 կգ/մ³
Մածուցիկություն՝ 73,700 mPa·s
pH՝ 6.33
Սպիտակ փոշի
	կգ
	14 492
	Չինաստան
	Չինաստան
	18 359 974
	
	

	6.
	4706200000
	Հավելանյութ №09           Ցելյուլոզային մանրաթել
	Տեսք՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն մանրաթել
Նյութ՝ բնական ցելյուլոզային մանրաթել
Միջին մանրաթելի երկարություն՝ մոտ 1000 μm
Խոնավություն՝ ≤ 8%
pH՝ 6.0 – 8.0
Խտություն՝ մոտ 30–80 գ/լ
Ջրում մասնակի ցրվող
Թունավոր չէ
Քիմիական կայունություն՝ բարձր
	կգ
	4 109
	Չինաստան
	Չինաստան
	3 929 525
	

	7.
	2520100000
	Գիպս 1-ին կարգ (S)
	Տեսք՝ սպիտակ գիպսային փոշի
·
Տեսակ՝ Filtered Super Gypsum
·
Մաքրություն՝ 94%
·
Սպիտակություն՝ ≥85%
·
Mesh՝ 200
·
Ջրի հարաբերակցություն՝ 5 կգ գիպս / 5 կգ ջուր
·
Ծախս՝ 1.5 կգ/մ²
·
Սկզբնական կապակցում՝ 5 րոպե
·
Վերջնական կապակցում՝ 10 րոպե
·
Սեղմման ամրություն՝ 8 MPa
·
Ծռման ամրություն՝ 4 MPa
·
Չոր խտություն՝ 700 կգ/մ³
·
Հրդեհային դաս՝ A1
·
Փաթեթավորում՝ jumbo bag
·
Ծագման երկիր՝ Իրան
	կգ
	14 941 740
	Իրան
	Իրան
	961 874 456
	

	8.
	2509000000
	
Կալցիումի կարբոնատ 120 մեշ
	Բնական, բարձր մաքրության և բարձր սպիտակության ուլտրա նուրբ կալցիումի կարբոնատ
Քիմիական հատկություններ
CaCO3՝ ≥ 98.5%
MgO՝ ≤ 0.86%
Al2O3՝ < 0.06%
Fe2O3՝ ≤ 0.03%
SiO2՝ < 0.09%
HCL-ում չլուծվող նյութ՝ ≤ 0.1%
Ֆիզիկական հատկություններ
Խտություն՝ 2.7 գ/սմ³
Բեկման ցուցանիշ՝ 1.5
Կարծրություն՝ 3 Mohs
Հատուկ տեխնիկական տվյալներ
Խոնավություն՝ 0.2%
pH՝ 9.5
Ծավալային խտություն՝ 1 գ/մլ
Յուղի կլանում՝ 8 գ/100գ
DOP կլանում՝ 17 գ/100գ
Սպիտակություն՝ 98.5%
Brightness՝ 97–98%
Դեղնության ինդեքս՝ 1
	կգ
	2 303 173
	Իրան
	Իրան
	94 331 382
	

	9.
	2509000000
	
Կալցիումի կարբոնատ   2-րդ կարգ -5S
	Բնական, բարձր մաքրության և բարձր սպիտակության ուլտրա նուրբ կալցիումի կարբոնատ
Հումք
ALIGODARZ / Իրան
Սերտիֆիկացում՝ CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Քիմիական հատկություններ
CaCO3՝ ≥ 98.5%
MgO՝ ≤ 0.86%
Al2O3՝ < 0.06%
Fe2O3՝ ≤ 0.03%
SiO2՝ < 0.09%
HCL-ում չլուծվող նյութ՝ ≤ 0.1%
Ֆիզիկական հատկություններ
Խտություն՝ 2.7 գ/սմ³
Բեկման ցուցանիշ՝ 1.5
Կարծրություն՝ 3 Mohs
Հատուկ տեխնիկական տվյալներ
Խոնավություն՝ առավելագույնը 0.2%
pH՝ 9
Ծավալային խտություն՝ 1.3 գ/մլ
Յուղի կլանում՝ 16 գ/100գ
DOP կլանում՝ 26 գ/100գ
	կգ
	276 069
	Իրան
	Իրան
	29 193 215
	

	10.
	6305331001
	
Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով  25 կգ (35*52*10*14)
	Քաշ՝ 25 կգ
·  Պարկի լայնություն՝ 350 մմ

Պարկի երկարություն՝ 520 մմ

Փականի լայնություն՝ 100 մմ

Պարկի քաշ՝ 80.41 կգ / 1000 հատ
	կգ
	13 040
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	11 394 966
	

	11.
	6305331001
	
Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով  25 կգ (35*52*10*14)
	Քաշ՝ 25 կգ
Տեսակ՝ C2TE
Պարկի լայնություն՝  350 մմ
Պարկի երկարություն՝ 520 մմ
Փականի երկարություն՝ 110 մմ
	կգ
	4 388
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	5 534 631
	

	12.
	6305331001
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 30 կգ  (45*58*10*14)
	Լայնություն՝ 450 մմ
Երկարություն՝ 580 մմ
30 կգ պարկ
	կգ
	78 997
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	92 974 435
	

	13.
	6305331001
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 30 կգ  (45*58*10*14)
	Գիպսային շպակլյովկա
Լայնություն՝ 450 մմ
Երկարություն՝ 540 մմ
	կգ
	36 817
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	39 508 308
	

	14.
	6305331001
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով SMARTGIPS 30կգ
	Գիպսային սվաղ
30 կգ պարկ
	կգ
	41 053
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	36 427 890
	

	15.
	6305339000
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ գիպսային (45*54*10*14)
	Քաշ՝ 20 կգ
Գույն՝ սպիտակ
Պարկի լայնություն՝ 350 մմ
Պարկի երկարություն՝ 480 մմ
	կգ
	9 211
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	7 291 757
	

	16.
	6305339000
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով  25 կգ սոսնձի FIORE սուպեր  (35*50*10*14)
	Տեսակ՝ C1TE
25 կգ սալիկի սոսինձ
	կգ
	3 587
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	3 189 416
	

	17.
	6305339000
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով  25 կգ սոսնձի Էլաստիկ  (35*50*10*14)
	Հարդարման շպակլյովկա
25 կգ պարկ
	կգ
	5 510
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	4 385 924
	

	18.
	6305339000
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ սոսնձի Ստանդարտ  (35*50*10*14)
	Ինքնահարթեցվող հատակ
20/25 կգ պարկ
	կգ
	8 392
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	6 324 316
	

	19.
	6305339000
	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով  30 կգ  մելային (45*58*10*14)
	Քաշ՝ 30 կգ
Պարկի լայնություն՝ 450 մմ
Պարկի երկարություն՝ 580 մմ
Փականի լայնություն՝ 100 մմ
	կգ
	810
	Վրաստան, Թուրքիա
	Վրաստան, Թուրքիա
	1 646 991
	

	
	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	1 747 546 963
	


  
  		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
                  ՂԵԿԱՎԱՐ	                                                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


