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                                                                                    Հավելված 
                                                                                    ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
						                                                                                   օգոստոսի 20-ի N        - Ա որոշման
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	Սև մետաղյա կարկասով հավաքովի
շինարարական կոնստրուկցիա ապամոնտաժված
վիճակում ՝ ջերմոց ծաղկաբույսերի
աճեցման համար՝ greenhouse 11800
քառակուսի մետր` 1 կոմպլեկտ
բաղկացուցիչ և համալրող մասեր
	Կոնստրուկցիոն պարամետրեր
· Ջերմոցի տեսակ - Venlo Type Multi-Span Glass Greenhouse
· Կոնստրուկցիա – սև մետաղյա
· Ծածկույթ – ապակի
· Սյուների միջակայք - 4 մ
· Սեկցիայի լայնություն - 8 մ
· Ջրահեռացման համակարգ - ինտեգրված ալյումինե ջրահեռացման համակարգ
· Ջերմոցի բարձրություն մինչև ջրատար - 5 մ
· Գագաթի բարձրություն - 6 մ
· Օդափոխություն - վերին և կողային ավտոմատ պատուհաններ
· Լուսաթափանցելիու–թյուն - բարձր (>90%)
· Կյանքի տևողություն - 20+ տարի
Բեռնվածքային ցուցանիշներ
· Քամու առավելագույն բեռնվածություն — մինչև 120-150 կմ/ժ
· Ձյան բեռնվածություն — 0.35-0.50 kN/m²
· Ջրահեռացման հզորություն — մինչև 140 մմ/ժ
	կգ
	
151 030
	Չինաստան
	Չինաստան
	
138 212 071

	Լիզինգի գլխավոր պայմանագիր
N 2512 727
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